Assignment 3b

import RPi.GPIO as GPIO  
from time import sleep  
GPIO.setwarnings(False)  
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)  
GPIO.setup(8, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)  
while True:  
 GPIO.output(8, GPIO.HIGH)  
 sleep(1)  
 GPIO.output(8, GPIO.LOW)  
 sleep(1)